**附件5：**

**技术标准及相关要求响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **要求** | **是否偏离** | **备注** |
| 1 | 尺寸要求 | 10m\*2m/15m\*5m/24m\*5m；网目：4cm\*4cm； |  |  |
| 2 | 材质要求 | 鱼线 |  |  |
| 3 | 丝径要求 | ≥0.2mm |  |  |
| 4 | 颜色要求 | 黑色 |  |  |
| 5 | 质量要求 | 1. 网片断裂伸长率不低于25%，纵向回缩率不低于5%；
2. 适用机场土面区恶劣环境，所供鸟网需满足：高低温循环试验、湿热试验(85℃85%RH，24h)、盐雾试验(48h)、紫外老化(48h)、而外观无明显变化；
3. 需具有防霉效果
 |  | 需提供第三方检测机构出具的检测报告，报告需体现“网片断裂伸长率不低于 25%，纵向回缩率不低于5%”及“高低温循环试验、湿热试验(85℃85%RH，24h)、盐雾试验(48h)、紫外老化(48h)后鸟网外观无明显变化” |
| 6 | 供货要求 | 在收到采购人需求之日起7日（含法定节假日及休息日）内按要求提供全部货品 |  |  |
| 7 | 结算要求 | 供货数量以采购人实际入库单为结算依据，按合同约定单价每季度结算一次 |  |  |
| 8 | 售后要求 | 若拦鸟网质量出现问题，中选方应负责包换、包退，由此产生的采购人损失由中选方负担 |  |  |
| 9 | 开票要求 | 需提供增值税专用发票 |  | 税率：[ ]% |

注：以上要求不允许负偏离，若出现一处负偏离，视为符合性审查不通过。

法定代表人/单位负责人或授权委托人：（签字）

报价人（单位公章）：