附件1
技术参数和相关要求
	项目名称
	绵阳机场二踢脚发射器采购项目

	技术参数
	1、供电方式：太阳能蓄电池供电，蓄电池采用胶体电池，容量不得低于24Ah，电池板功率不得小于40W；
2、发射管数量：≥10发；
3、点火方式：电子点火；
4、遥控距离：不限遥控距离；
5、无线通信方式：公网4G，无线频率不得干扰地空通信；
6、软件界面可以显示剩余弹数、工作模式、发射模式、经纬度、温度信息；可以设定设备地址、工作模式、发射模式等参数；
7、设备采用高强度钢材制作，表面喷涂，防水防锈；
8、设备防护等级不得小于IP55，可户外长期使用。

	其他要求
	1、 需提供增值税专用发票；
2、 供应商所供货品必须满足或优于以上技术标准及参数，不符合采购人采购需求的供应商视为符合性审查不通过；
3、 供应商拟供货品质保期不低于【1】年，质保期内提供免费维修、维保及退换货服务；
4、 收到采购人需求之日起15个工作日内按要求提供全部货物；
5、 供应商提供的货物，产品信息需完整可查，需具有产品品牌、技术参数、产品合格证。

	备注：无
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