附件4
[bookmark: _GoBack]技术参数和相关要求响应表
	序号
	项目名称
	是否偏离

	1
	供电方式：太阳能蓄电池供电，蓄电池采用胶体电池，容量不得低于24Ah，电池板功率不得小于40W；
	

	2
	发射管数量：≥10发
	

	3
	点火方式：电子点火
	

	4
	遥控距离：不限遥控距离
	

	5
	无线通信方式：公网4G，无线频率不得干扰地空通信
	

	6
	软件界面可以显示剩余弹数、工作模式、发射模式、经纬度、温度信息；可以设定设备地址、工作模式、发射模式等参数；
	

	7
	设备采用高强度钢材制作，表面喷涂，防水防锈；
	

	8
	设备防护等级不得小于IP55，可户外长期使用
	

	9
	需提供增值税专用发票
	

	10
	供应商拟供货品质保期不低于【1】年，质保期内提供免费维修、维保及退换货服务；
	

	11
	收到采购人需求之日起15个工作日内按要求提供全部货物
	

	12
	供应商提供的货物，产品信息需完整可查，需具有产品品牌、技术参数、产品合格证。
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