附件1
技术标准和相关要求

	项目名称
	土面区密实度测试检测服务采购项目

	技术标准和相关要求
	一、服务内容及数量： 
检测内容、范围及检测点：两次全覆盖内容包括土样实际干密度和标准最大干密度。将本场升降带平整区和跑道端安全区内的土质区划分为10个区域，每个区域测试点数量应不少于3个，测试点位置采用随机抽样方法确定。升降带测试点与跑道中线的垂直距离小于75ｍ，测试点之间的距离不小于50ｍ。每个测试点的测试数量不少于3组，分别采用3,3,3组，每组间隔均大于2m，共计90组（跑道端安全区作为一个独立的测试区域进行压实度测试；升降带平整区沿跑道方向每300ｍ～800ｍ划分为一个测试区域，进行压实度测试）。取样深度需在地表根植土层30cm以下。
二、服务质量要求： 
1.本次作业在不影响航班正常运行的前提下开展，标准最大干密度试验采用重型标准击实法、土样实际干密度试验采用灌砂法对土面区不同区域土质抽样取土点进行测试，出具相关检测结果的分析报告，检测时间四次（2026年下半年、2027年上半年、2027年下半年及2028年上半年各一次）；检测结果压实度不低于87%，验收依据为提交的密实度测试检测数值。检测结果不符合压实度不低于87%技术标准时，立即通知采购人再次碾压并在碾压结束后进行测试直至符合技术标准（重新碾压后的再次检测，不再重复计取费用），每次检测完毕后，在1个月内向采购人出具符合质量要求的检测报告（纸质检测报告一式叁份及电子档）。
2.执行国家及民航行业现行有效工程验收规范、质量标准及操作规定。
三、区域 
升降带平整区和跑道端安全区。

	其他要求
	需提供增值税专用发票。



附件2:
[bookmark: _GoBack]《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）
★（2）营业执照复印件加盖单位公章。
★（3）具备有效的检验检测机构资质认定证书（CMA），其附表需具有密实度检测的相关参数（提供相应的佐证资料并加盖单位公章）。
★（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函并加盖单位公章）。
★（5）2023年1月1日至询价公告截止时间报价人至少完成1个土面区压实度测试服务业绩（提供合同复印件及相应检测报告并加盖单位公章）。
★（6）2023年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（提供声明并加盖单位公章，格式自拟）。
★（7）报价人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；报价人未被列为失信被执行人（提供承诺函并加盖单位公章，格式自拟）。
（8）响应文件中未提供联合体协议书的，视为非联合体参加报价。
2、特别说明
（1）报价文件制作形式为纸质文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

附件3:
报 价 函（模板）
致：绵阳机场（集团）有限公司：
1.我单位全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）     每年，（小写）¥        元/年的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价为包干价，价格包含但不限于检测费、人员工资、差旅费、材料费、办公费、税费、管理酬金、保险费、夜间人员作业费及其他不可预见的一切费用，采购人无需另行支付其他任何费用。
3.我单位承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4.工期：
如果我单位中选，我方将承诺检测时间四次（2026年下半年、2027年上半年、2027年下半年及2028年上半年各一次）。检测结果不符合压实度不低于87%技术标准时，立即通知采购人再次碾压并在碾压结束后进行测试直至符合技术标准（重新碾压后的再次检测，不再重复计取费用）。每次检测完毕后，在1个月内向采购人出具符合质量要求的检测报告（纸质检测报告一式叁份及电子档）。
5.项目验收标准：符合且达到合同验收标准。
6.付款方式及条件：以合同签订内容为准。
7.项目违约：以合同签订内容为准。
8.如果我单位被确定为本项目的生产厂（供应商），我单位将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我单位的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
9.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）
10.如果我单位被确定为本项目的中选人，承诺在合同签订之前缴纳履约保证金，待合同履约完毕，经采购人内部流程审批完成后无息退还。


报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日











附件4：
报价明细表
	名称
	报价（元/年）
	四次检测费用合计报价（元）

	土面区密实度测试检测服务
	
	

	税率：[X]%



注：1、此价格为固定包干价，包含但不限于检测费、人员工资、差旅费、材料费、办公费、税费、管理酬金、保险费、夜间人员作业费及其他不可预见的一切费用，采购人无需另行支付其他任何费用。
2、报价人中选后与采购人签订土面区密实度测试检测服务采购项目合同，合同期内不含税价保持不变。
3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
4、此表若为授权委托人签字需另附法定代表人/单位负责人授权委托书，格式自拟。


法定代表人/单位负责人或授权委托人：（签字）
报价人（单位公章）：






附件5：
技术标准及相关要求响应

注：根据附件1提供的服务内容及质量要求进行响应，格式自拟。

