绵阳机场助航灯光2026年度光强检测服务项目询价公告
本项目经由绵阳机场（集团）有限公司批准实施，现通过公开询价方式选择和确定中选人（服务商），诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的询价。
1、 询价项目概况
	采购人
	绵阳机场（集团）有限公司

	项目名称
	绵阳机场助航灯光2026年度光强检测服务项目

	项目编号
	MYJCZC2026-119

	实施内容
	助航灯具和滑行引导标记牌光学性能检测服务（项目检测要求见附件1）

	控制价
	含税控制价38880.00元

	合同期限
	自合同签订之日至2026年12月31日。

	项目资金
	企业自筹，已落实。


二、资格要求
（一）报价人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有独立法人地位的服务商。（提供有效的《营业执照》副本复印件并加盖单位公章）
（二）报价人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；报价人未被列为失信被执行人。（已附于附件3，可不单独提供）
（三）2023年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（已附于附件3，可不单独提供）
（四）禁止参加本项目的比选申请人：）
本项目不接受联合体参加比选；与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或个人不得参与；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目比选。（提供承诺函并加盖单位公章
三、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
四、报价文件投交截止时间及投交地点
（一）报价文件为纸质密封、密封处应加盖公章。
（二）报价文件投交截止时间：2026年9月  日10时（询价截止时间）。
（三）报价文件投交地点及联系方式：绵阳机场（集团）有限公司招采中心 刘老师（15881659897）收。
（四）报价文件投交方式：现场或邮寄。
报价文件必须在投交截止时间前送达，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2格式要求的，采购人不接受该报价文件。
若中选人放弃中选资格或因无法按采购人需求履约等情况被取消中选资格，采购人有权将其列入采购人服务商信息管理库“黑名单”，同时有权要求其补足报价第二名服务商的报价差额。
五、询价结果确定
（一）询价由采购人组织、纪委监督、相关部门评审。
（二）询价时间
2026年9月  日09时至2026年9月  日10时截止（5个自然日），请各报价人保持电话畅通，采购人若有疑问通过电话联系进行确认无法接通的，自行承担后果。
（三）报价方式及选定原则
1.报价方式：一次报价，报价函中报价即为本采购标的物结算价(固定价)，请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
2.选定原则：采购人对各单位不含税报价（计算结果）由低到高进行排序（排名），选取不含税报价排名第一的报价人作为本项目候选服务商。
（四）报价文件评审（报价人代表无需到场）
1.采购人对报价文件进行审查，同时符合满足本询价公告“二、资格要求”、附件1《检测技术要求》、附件2《报价文件格式要求》、附件3《报价函(模板)》视为通过，六项中任一项不满足视为不通过，报价不予接受。采购人对各单位不含税报价（计算结果）由低到高进行排序（排名），选取不含税报价排名第一的报价人作为本项目候选服务商，若有两家及以上报价人并列第一，采购人有权要求对应报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的中选候选人。
2.最终报价完成后，评审小组认为报价人的最后报价明显低于其他通过符合性审查服务商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，该报价人应在评审小组规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料(提交的文件资料需加盖公章);报价人不能证明其报价合理性或者未在评审小组规定时限内提供书面证明材料，评审小组将其报价作为无效申请文件处理。提交时间由评审小组视情况而定。
3.询价结果经采购人内部程序审批通过，候选服务商被确定为正式服务商。
六、公告发布媒介
本询价公告及附件、最终中选结果发布于绵阳机场（集团）有限公司官方网站（http://www.mianyangairport.com/）
七、联系方式
采 购 人：绵阳机场（集团）有限公司
地    址：绵阳市经开区机场东路6号
邮    编：621000
联 系 人：刘老师
联系电话：0816-2734263/15881659897
2026年9月   日
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检测技术要求
1.助航灯具、标记牌光学性能检测结果应符合《民用机场飞行区技术标准》（MH5001）的要求，并出具检测报告；
2.服务商所用检测设备应定期检测校准，确保设备在有限期内，检测数据真实有效，需提供有效期内的主要设备校准证书；
3.标记牌由服务商携带检测设备到机场进行现场检测，助航灯具送至服务商处检测并由服务商负责支付往返运费；
4.使用PAPI-300专用调角仪和校正器套件对现场8个PAPI灯具进行角度检验，需提供有效期内的PAPI-300专用调角仪和校正器套件检定合格证明；
5.如遇设备光学部分或其他检测不合格，服务商需提供整改方案，待整改后检测方免费提供复检，直至整改检测合格。服务商需提供助航灯光设备厂家对本项目出具的的技术支持承诺函。


附件2  报价文件格式要求
1.报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）询价公告中第二项“资格要求”中的所有内容。
★（3）对附件1检测技术要求进行响应。（提供承诺函，格式自拟，不能完全响应所有要求的视为不符合）
★（4）响应文件中未提供联合体协议书的，视为非联合体参加报价。

2.特别说明
（1）报价文件制作形式为纸质文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。


附件3  报价函（模板）

报价函
致绵阳机场（集团）有限公司：
1.我单位全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币       元报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，含但不限于完成检测工作所需成本、现场交通与运输、协调配合费用、现场劳保安全用品、报告编制审核盖章、资料归档移交、企业管理费及其他隐性成本、税金、配合各方验收及主管部门核查等完成本项目全部检测工作所需一切费用，采购人无需支付包干价以外的任何款项。
3.我单位承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，同意采购人不接受调价的要求。
4.时限：如果我单位中选，我方将保证在收到通知的  日内完成相应工作。
5.付款方式及条件：检测完成并出具相应的检测报告后，向采购人开具真实合法的足额增值税专用发票，采购人按照支付流程完善审批后支付费用。采购人按合同约定单价一次性结算。
6.项目违约：
(1)项目验收不合格或出现质量等问题，采购人有权拒付合同款，并有权选择要求我单位予以更换、重作或减少合同约定价款，更换、重作后提供的服务仍然不符合约定的，采购人有权单方面无责解除合同，且我单位应按合同总金额的20%向采购人支付违约金，造成损失的我单位应全额赔偿。同时采购人有权视情况的严重程度将我单位列入采购人服务商信息管理库“黑名单”。
(2)工期违约:合同签订后，我方未按合同约定时间完成相应工作，则我方按每逾期一日向采购人支付100元的违约金,该违约金采购人可从任何应付或应退还的款项中扣除。逾期超过10个日历日的，采购人有权单方面无责解除合同并要求赔偿其违约给采购人造成的全部经济损失。
7.如果我方被确定为本项目的中选人，我单位将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我单位的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。若因我方自身原因或其他与采购人无关的原因，导致放弃中选资格或无法按期签订合同的，或无法正常履约的情况，我方自愿被列入采购人的服务商黑名单，不再参与采购人的项目招采。
8、我单位承诺没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；报价人未被列为失信被执行人。
9、我单位承诺2023年1月1日至今，未因所提供服务的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
10.报价有效期：   个日历天。（递交报价文件起要求不少于30个日历天）
11.我公司承诺开具增值税专用发票进行款项结算，开票税率：   %

         报价人（盖公章）：
 单位地址：
联系人：
  联系电话：
时间：  年  月  日

